Картка бліц - опитування  до уроку №21

Елементи цегляного мурування. Види цегляного мурування. Правила розрізки кам’яного мурування

	№
	Питання
	Так
	Ні

	1. 
	Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині"   
	٧
	

	2. 
	 Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки?
	
	٧

	3. 
	Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста?
	٧
	

	4. 
	Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування:

	5. 
	8-15 мм (середній  10),
	
	٧

	6. 
	10-12 мм(середній  11),
	
	٧

	7. 
	10-15 мм (середній  12)?
	٧
	

	8. 
	Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний  шов кладки?
	
	٧

	9. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки?
	
	

	10. 
	Чи  у повному  об'ємі цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із цегли покладену на розчині"
	
	٧

	11. 
	Ряди кладки утворюючу фасадну поверхню – внутрішня   верста?
	
	٧

	12. 
	Яким заввишки має бути ряд мурування, якщо цегла завтовшки 88 мм:

	13. 
	77 мм,
	
	٧

	14. 
	88 мм,
	
	٧

	15. 
	100 мм ?
	٧
	

	16. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це перше правило розрізки?
	
	٧

	17. 
	Чи можна з силікатних каменів зводити зовнішні стіни?
	٧
	

	18. 
	Чому дорівнюють позначки на порядівках для звичайної цегли:

	19. 
	65 мм,
	
	٧

	20. 
	77 мм,
	٧
	

	21. 
	100 мм ?
	
	٧
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