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Тема програми № 3.  Мурування зі штучних та природних каменів правильної форми

Тема уроку №21:  Кладка за ланцюговою і багаторядною системою перев'язки швів

Навчальна мета:  Ознайомлення з правилами виконання цегляного мурування, формування знань про системи перев’язки швів, практична робота по складанню технологічних карт мурування конструкцій, практична робота по закріпленню знань з мурування конструкцій
Розвиваюча мета: Розвивати інтерес в учнів до навчання, формування умінь самоорганізації і самовдосконалення;
Виховна мета: Формування активної життєвої позиції, виховання сумлінного відношення до навчальної праці
Форма й методи уроку: Вивчення нового матеріалу. Робота з програмою Microsoft Office PowerPoint. Практична робота. Робота у парах.
Обладнання уроку: Плакати № 7, №8, комп’ютери, ноутбуки, монітор,  картки бліцопитування
Міжпредметні зв`язки: виробниче навчання, матеріалознавство, читання креслень.
Література: А.С.Нікуліна, С.І.Заславська, Г.П. Матвєєв та ін. Кам'яні роботи. – К.: Вікторія, 2001      
Хід уроку

1. Організаційна частина:
-  перевірка наявності  і  готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів:
-  бліцопитування учнів по карточці до уроку №21.

3.  Повідомлення теми,цілі  й завдань уроку.
-  цільова установка уроку; пояснення характеру і послідовності виконання завдань на уроці;
- перевірка організації робочих місць та правил додержання учнями ОП (при роботі на комп’ютері).

4.  Мотивація навчальної діяльності.
Вивчення цього матеріалу дозволить Вам знати: 
· системи перев’язування швів;
· як виконувати однорядну і багаторядну перев’язку швів;
· переваги і недоліки цих систем.
А також дозволить Вам вміти: 
-    складати технологічні картки мурування конструкцій  і у подальшому використовувати ці знання на виробництві та при проходженні виробничої практики. 

5.  Вивчення нового матеріалу.
       	1.  Однорядна (ланцюгова) і багаторядна (п’ятирядна, шестирядна, трирядна) система перев’язки.
2.  Переваги і недоліки цих систем.
3.  Міцність систем перев’язки.

6. Практична робота.
	Робота з програмою Microsoft Office PowerPoint по складанню технологічних карток.

7. Закріплення знань.
	Практична робота: складання конструкцій мурування стін з муляжів цегли.

8. Підведення підсумків уроку.
	Заповнення карт оцінювання.

9. Домашнє завдання.
А.С.Нікуліна, С.І.Заславська, Г.П. Матвєєв та ін. Кам'яні роботи. Вчити: Частина 1,  ст.251-256   http://library.stroit.ru/articles/kladka/    http://www.oltagrup.ru/s/34.htm
План – конспект 
відкритого уроку
Професія:  7122.2    «Муляр»                                                            
Група № 2-Т-1          
Дата  08.11.2011р.

1. Організаційна частина: (слайд№1)
 
-  перевіряю  наявність  і  готовність учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів:

На минулому занятті ми завершили вивчення Теми № 2. Загальні відомості про кам’яне мурування, виконання будівельних робіт (слайд№2), а особливо ретельно ми розглянули такі питання:
 Види цегляного мурування. (слайд №3).
 Правила розрізки кам’яного мурування. (слайд №4).
Елементи цегляного мурування(слайд №5). 
У цих питаннях закладені найперші  базові знання технології кам'яного мурування (плакат №7,№8)
-  що таке кам’яне мурування?
 -  види кам’яного мурування;
-  із яких матеріалів виконують кам’яне мурування (предмет «Будівельне матеріалознавство»; і багато ще інших питань.
Згадаємо основні параметри (зразок цегли). 
Зараз ми згадаємо вивчене і для чого проведемо  бліцопитування (карточка №21).
 (
Картка бліц - опитування  до уроку №21
Елементи цегляного мурування.
 Види цегляного мурування. 
Правила розрізки кам’яного мурування
№
Питання
Так
Н
і
Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині"   
٧
 Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки?
٧
Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста?
٧
Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування:
8-
15 мм
 (середній  10),
٧
10-
12 мм
(середній  11),
٧
10-
15 мм
 (середній  12)?
٧
Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний  шов кладки?
٧
Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки?
Чи  у повному  об'ємі цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із цегли покладену на розчині"
٧
Ряди кладки утворюючу фасадну поверхню – внутрішня   верста?
٧
Яким заввишки має бути ряд мурування, якщо цегла завтовшки 88 мм:
77 мм
,
٧
88 мм
,
٧
100 мм
 ?
٧
Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це перше правило розрізки?
٧
Чи можна з силікатних каменів зводити зовнішні стіни?
٧
Чому дорівнюють позначки на 
порядівках
 для звичайної цегли:
65 мм
,
٧
77 мм
,
٧
100 мм
 ?
٧
)






























Самоперевірка правильних відповідей (слайд№6).
3.  Повідомлення теми,цілі  й завдань уроку 
Сьогодні ми приступаємо до вивченню нової теми №3  Мурування зі штучних та природних каменів правильної форми (слайд№7).
 Урок №21 Кладка за ланцюговою і багаторядною системою перев'язки швів
На уроці ми розглянемо такі питання:
1.  Однорядна (ланцюгова) і багаторядна (п’ятирядна або шестирядна і трирядна) система перев’язки.
2.  Переваги і недоліки цих систем.
3.  Міцність систем перев’язки.
Після того як ми розглянемо теоретичні питання, проведемо практичну роботу по складанню технологічних карт мурування конструкцій. Роботу будемо виконувати в програмі Microsoft Office PowerPoint, треба буде скласти презентацію по виданому завданню. Порядно перенести схеми до технологічної карти. Роздрукувати карти. Виконати практичну роботу використовуючи муляжі цегли(слайд№8).
 (
Охорона праці   при  роботі  з  комп'ютером,  мультимедійним  проектором
Приступаючи до роботи на ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це складний і дорогий пристрій, що вимагає акуратного й дбайливого відношення, високої дисципліни й організованості.
Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого перебуває під високою напругою. Неправильне поводження з дисплеєм і іншою електронною апаратурою  може привести до загоряння. 
      СТРОГО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
-
торкатися екрана й тильної сторони дисплея, проводів живлення й пристроїв заземлення, а також сполучних кабелів;
-
порушувати порядок включення й вимикання пристроїв комп'ютера,  намагатися самостійно усувати замічену несправність або поломку;
-
класти на апаратури сторонні предмети;
-
працювати на комп'ютері з вологими руками або у вологому одязі. У випадку появи запаху горілого, незвичайних звуків або довільного вимикання апаратури необхідно відключити комп'ютер від мережі й звернутися до досвідчених фахівців.
Робота на комп'ютері вимагає постійної уваги й самоконтролю своїх дій. Тому не рекомендується працювати на комп'ютері при поганому висвітленні й великому шумі в приміщенні.
Під час роботи на комп'ютері 
НЕОБХІДНО:
-
строго дотримуватися положень, викладених в інструкції до експлуатації комп'ютера;
-
уважно спостерігати за справністю комп'ютера;
-
не забруднювати клавіатуру;
-
уникати ударів і згинань дисків;
-
не торкатися руками проводів високої напруги;
-
не виключати комп'ютер, якщо робота поточної програми не завершена;
-
не виключати комп'ютер доти  , поки Ви не переконалися, що результати роботи програми збережено.
Безперервна робота за комп'ютером не повинна перевищувати 25 
хв
, а екран повинен бути на відстані не ближче 
60 см
.
                                                              Інструкцію  склав:
                                                              викладач   Л.Л.
Савіновський
)Не забувайте, що під час виконання роботи на комп’ютері потрібно додержуватись правил охорони праці які викладені в інструкції(слайд№9).



4.  Мотивація навчальної діяльності (слайд№10).

Вивчення цього матеріалу дозволить Вам знати: 
· системи перев’язування швів;
· як виконувати однорядну і багаторядну перев’язку швів;
· переваги і недоліки цих систем.
А також дозволить Вам вміти: 
-    складати технологічні картки мурування конструкцій 
 і у подальшому використовувати ці знання на виробництві та при проходженні виробничої практики. 

5.  Вивчення нового матеріалу/       	
1.  Однорядна (ланцюгова) і багаторядна (п’ятирядна, шестирядна, трирядна) система перев’язування. (слайд№11, №12).
2.  Переваги і недоліки цих систем.
3.  Міцність систем перев’язування (слайд№13)

[image: Разновидности материала для кладки]Кам’яне мурування – конструкція складена із каменів на розчині в певному порядку. Певний порядок укладання цеглин називають  системою перев'язки. Однорядна ланцюгова система перев'язки (рис.1.1) утвориться чергуванням тичкових і ложкових рядів. При цьому поперечні вертикальні шви зміщені на чверть цегли, а поздовжні вертикальні шви перев'язані на півциглини. Така система перев'язки відрізняється простотою виконання й високою міцністю кладки, однак у порівнянні з іншими системами вимагає більших витрат праці.
 (
Рис. 1.1. Ланцюгова система перев’язування швів
)	

[image: ]


Багаторядна система перев'язки (рис 1.2) має тичкові ряди через п'ять або три ложкові ряди. При цьому поперечні вертикальні шви тичкових рядів зміщені на чверть цегли, а в ложкових рядах - на півцеглини. Поздовжні вертикальні шви (із другого по шостий включно) не перев'язуються. Така система перев'язки більше продуктивна, чим однорядна, вона не вимагає великого числа неповномірної цегли й дозволяє використати для внутрішньої частини кладки (забутки) половинки цегли. 
 (
Рис. 1.2. Багаторядна система перев’язування швів
)
[image: Системы привязки]	
Міцність - це здатність мурування сприймати навантаження від конструктивних елементів, що розташовані вище. Від дії навантажень завжди виникають внутрішні напруження і деформації.

Міцність  багаторядної кладки в порівнянні з однорядною системою перев'язки трохи менше.





 (
Рис 1.3. Міцність мурування
а) однорядна; б) багаторядна; в) трирядна
)




6. Практична робота (слайд№14).

	Робота з програмою Microsoft Office PowerPoint по складанню технологічних карток.



Технологічна карта до уроку № ____
Тема: Технологія цегляного мурування за
 багаторядною системою перев’язування 
швів стіни в ___ цеглину 
Види цегли






1-й ряд


???????


2-й ряд


????????





[image: SANY1882_0]
7. Закріплення знань (слайд№15,№16).

Практична робота: складання конструкцій мурування стін з муляжів цегли.








8. Підведення підсумків уроку (слайд№17).

	Заповнення карт оцінювання.

                                              Лист оцінювання

                                        виконання завдань учнями 

Група №2-Т-1        Професія:  7122.2    «Муляр»            Дата 08.11.2011р.

	№
з/п
	Прізвище
ім’я
по батькові
	Найменування перевірки (бали)
	Підсум-кова оцінка

	
	
	Бліц-опиту-вання
	Презен-тація
	Техноло-гічна карта
	Практич-на робота
	

	1. 
	Авдіенко Іван  
	8
	7
	8
	9
	8



9. Домашнє завдання (слайд№18).

А.С.Нікуліна, С.І.Заславська, Г.П. Матвєєв та ін. Кам'яні роботи. Вчити: Частина 1,  ст.251-256   

http://library.stroit.ru/articles/kladka/    http://www.oltagrup.ru/s/34.htm


Додатки
Картка бліц - опитування  до уроку №21

Елементи цегляного мурування. Види цегляного мурування. Правила розрізки кам’яного мурування

	№
	Питання
	Так
	Ні

	1. 
	Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині"   
	
	

	2. 
	 Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки?
	
	

	3. 
	Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста?
	
	

	4. 
	Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування:

	5. 
	8-15 мм (середній  10),
	
	

	6. 
	10-12 мм(середній  11),
	
	

	7. 
	10-15 мм (середній  12)?
	
	

	8. 
	Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний  шов кладки?
	
	

	9. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки?
	
	

	10. 
	Чи  у повному  об'ємі цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із цегли покладену на розчині"
	
	

	11. 
	Ряди кладки утворюючу фасадну поверхню – внутрішня   верста?
	
	

	12. 
	Яким заввишки має бути ряд мурування, якщо цегла завтовшки 88 мм:

	13. 
	77 мм,
	
	

	14. 
	88 мм,
	
	

	15. 
	100 мм ?
	
	

	16. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це перше правило розрізки?
	
	

	17. 
	Чи можна з силікатних каменів зводити зовнішні стіни?
	
	

	18. 
	Чому дорівнюють позначки на порядівках для звичайної цегли:

	19. 
	65 мм,
	
	

	20. 
	77 мм,
	
	

	21. 
	100 мм ?
	
	



Учень групи №2-Т-1  __________________________________                                         Усього балів
Картка бліц - опитування  до уроку №21(відповіді)

Елементи цегляного мурування. Види цегляного мурування. Правила розрізки кам’яного мурування

	№
	Питання
	Так
	Ні

	22. 
	Чи правильний цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із природного каменю покладену на розчині"   
	٧
	

	23. 
	 Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це друге правило розрізки?
	
	٧

	24. 
	Ряди кладки які утворюють фасадну поверхню -- зовнішня верста?
	٧
	

	25. 
	Яким завтовшки повинні бути горизонтальні шви мурування:

	26. 
	8-15 мм (середній  10),
	
	٧

	27. 
	10-12 мм(середній  11),
	
	٧

	28. 
	10-15 мм (середній  12)?
	٧
	

	29. 
	Цегла покладена на широку грань утворить вертикальний  шов кладки?
	
	٧

	30. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил -- це третє правило розрізки?
	
	

	31. 
	Чи  у повному  об'ємі цей вислів: "Кладкою називають конструкцію із цегли покладену на розчині"
	
	٧

	32. 
	Ряди кладки утворюючу фасадну поверхню – внутрішня   верста?
	
	٧

	33. 
	Яким заввишки має бути ряд мурування, якщо цегла завтовшки 88 мм:

	34. 
	77 мм,
	
	٧

	35. 
	88 мм,
	
	٧

	36. 
	100 мм ?
	٧
	

	37. 
	Цегла покладена горизонтальними рядами перпендикулярно до діючих сил - це перше правило розрізки?
	
	٧

	38. 
	Чи можна з силікатних каменів зводити зовнішні стіни?
	٧
	

	39. 
	Чому дорівнюють позначки на порядівках для звичайної цегли:

	40. 
	65 мм,
	
	٧

	41. 
	77 мм,
	٧
	

	42. 
	100 мм ?
	
	٧








Технологічна карта до уроку № 21

Технологія цегляного мурування за ланцюговою системою перев’язування швів стіни в 1 цеглину 

Види цегли
        1                          3/4                           1/2                   1/4








1-й ряд












2-й ряд
















Склав  учень групи № 2-Т-1     Доценко   Андрей Викторович
                                                                                                                  П.І.Б.
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