Тест 1.                                                                                                                               Електричний струм.

1. У якому випадку по провіднику, який з'єднує заряджені електроскопи                  1              2               3                        
[image: ][image: ][image: ]    на мал. 1 буде протікати електричний струм?           (1б)
     а)  у випадку 1;      б) у випадку 2;       в) у випадку 3;     г) у випадку 1 і 3
2. Яке умовне  позначення на схемах використовується для гальванічного
[image: ][image: ][image: ]    елементу?      (0,5б)                                                                                                                         мал.1
[image: ]    а)                              б)                                    в)                              г)  

[image: ]3. Встановити відповідність "фізична величина – літерне позначення величини".            (1б)
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     1. Сила струму			 а)  U
     2. Напруга    			б)  q
     3. Заряд               			в)  A
     4. Питомий опір            		г)  ρ                                                                                                                                                    
                                           		д)  I                                                                                     
                                                                                                              
4. Як називається вимірювальний прилад в колі на мал. 2?                           
    Яку фізичну величину він вимірює?    (1б)                                                                                      мал.2
[image: ]    а) амперметр, вимірює силу струму;        б) амперметр, вимірює напругу;  
    в) вольтметр, вимірює напругу;                 г) електрометр, вимірює заряд.                           мал.3                 
5. За даними, які написані на резисторі (мал. 3), необхідно розрахувати
    припустиму для нього напругу.  Яку формулу треба використати і який буде
    результат?           (1,5б)                      
    а)  U = I·R,  8B;           б) I = U/R,  2A;           в) U = I/R,  0,5B;           г) U = A/q,  8B.
[image: ][image: ][image: ]6. На малюнку 4 зображені однакові реостати с різними
    положеннями повзунка. В якому випадку опір буде                             1                      2                     3
    найбільшим?    (1б)     а)  1;     б)  2;      в) 3;      г) однаковий.                                                        рис.4
7.  Свинцевий і нікеліновий провідники мають однаковий переріз, але свинцевий в два рази довший.
     Порівняти їхній опір.                         (2б)
     а) більше у свинцевого в два рази;                        б) більше у нікелінового в два рази;
[image: ]     в) більше у нікелінового в чотири рази;              г) їхні опори однакові.
8.  Визначте напругу на кінцях залізного провідника довжиною 200 см і площею 
     поперечного перерізу 0,2 мм2, в якому сила струму 250 мА.             (3б)
9.*  Визначте силу струму, який протікає через відрізок провідника (мал. 5), якщо
     довжина відрізка 50 см, і за певний час через відрізок проходить 1023 електронів
     зі швидкістю 2·10-5 м/с.            (5б)                                                                                                  мал.5                                                      
  
  Тест 2.                                                                                                                                Електричний струм.
[image: galvcons.jpg]
1.  Яка енергія перетворюється на електричну у випадку, який зображений на 
     малюнку 1?                (1б)                                                                                                                           мал.1
     а) теплова;     б) електрична;       в)  хімічна;        г) механічна.                                  
2.  Встановити відповідність "елемент електричного кола – його умовне позначення".      (1б)        
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[image: элект5.bmp][image: ток10.bmp]     1.  Вузол                          
     2. Лампочка                а)                           в) 
[image: элект5.bmp]     3. Вольтметр	
[image: ток5.jpg]   [image: элект7.bmp]  4. Реостат                 б)                            г)
[image: элект7.JPG]                                                                    
                                                                         д)  
                                                                                                                                                                     
3.  Як називається одиниця вимірювання напруги?       (0,5б)                                  мал.2                                                               
       а)  Ампер;         б) Ом;          в) Кулон;          г) Вольт                                                                     
4. За даними, які написані на лампочці (мал. 2), розрахуйте опір спіралі лампочки.
    Яку формулу треба використати і який буде результат?         (1,5б)
    а) R = U/I,  5 Ом;         б) R = ρ·ℓ/S,   5 Ом;        в) U = I·R,   0,2 A;           г) I = U/R,   5A
5. Яке, з наведених нижче, тверджень буде вірне?            (1б)
    а)  при збільшенні напруги на кінцях провідника, його опір збільшується;
    б)  заряди можуть рухатися спрямовано  тільки під дією електричного поля;                мал.3
[image: ток4 001.jpg]    в)  електричний струм – це будь-який рух заряджених частинок;
    г)  при збільшенні довжини провідника, його опір зменшується.
6.  При якому положенні повзунка реостату (мал. 3)  його опір буде 
     мінімальним?                     (1б)
      а)  в точці а;    б) в точці б;     в) посередині;     г) буде однаковий.
7.  Залізний і константановий провідники мають  однакову довжину, але константановий має в п'ять
     разів більшу площу перерізу. Порівняйте їхній опір.      (2б)
     а)  больший у залізного в 5 раз;                     б) більший у константанового в 5 раз;                  
[image: SWScan00025.JPG]     в) більший у константанового в 25 раз;      г) їхні опори одинакові.
8. Визначте  напругу  на  кінцях  провідника, якщо при силі струму 2 мА 
    електричне поле за 1 хв. здійснює роботу 600 Дж.        (3б)
9.* Визначте опір мідного дрота довжиною 1 км, використовуючи дані малюнка 4.
                                          (5б)                                                                                                                       мал.4


Тест 3.                                                                                                                               Електричний струм.
[image: ]                                                                                                                                                   1                         2
[image: ]1. Яка з кристалічних решіток на мал. 1 належить провіднику електричного
    заряду?      (1б)                        
    а)  обидві провідники;    б) обидві непровідники;     в) 1- ша;      г) 2- га.   
2. Яке умовне позначення на схемах використовується для реостату?    (0,5б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
[image: ток10.bmp][image: элект7.bmp][image: элект6.bmp][image: элект5.bmp]    
    а)                            б)                                  в)                            г)                                                             мал.1

3. Встановити відповідність "фізична величина – одиниці вимірювання величини".  (1б)
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[image: SWScan00015.jpg]     1. Сила струму                           а)  Вольт
     2. Напруга                                   б)  Кулон
     3. Заряд                                       в)  Джоуль
     4. Опір                                         г)  Ампер                                                                                                                                                  
                                                          д)  Ом                                                                                    
                                                                                                              
4. Як називається вимірювальний прилад в колі на мал. 2?                           
    Яку фізичну величину він вимірює    (1б)                                                                                      рис.2
    а) амперметр, вимірює силу струму;        б) амперметр, вимірює напругу;  
[image: ток1.jpg]    в) вольтметр, вимірює напругу;                г) електрометр, вимірює заряд.                                                                   
5. За даними, які написані на резисторі (мал. 3), необхідно розрахувати допустиму                    рис.3   
    для нього напругу.  Яку формулу треба використовувати і який буде результат?
                                                                                                               (1,5б)                      
    а)  U = I·R,  4,5B;           б) I = U/R,  2A;       в) U = I/R,  0,5B;       г) U = A/q,  4,5B.
[image: ток6.JPG]6.  Як буде змінюватися показ вимірювального приладу на мал.4 при                          
     переміщенні повзунка реостата у вказаному напрямку?       (1б)                                                    рис.4
     а) зменшиться;     б) збільшиться;      в) не зміниться;       г) зменшиться, потім збільшиться.      
[image: ток11.JPG]7.  Два мідних провідника (мал. 5) відрізняються довжиною і площею поперечного                         мал.5
     перерізу в два рази. Порівняйте їхній опір.         (2б)
     а) більше у першого в два рази;                    б) більше у другого в два рази;
     в) більше у другого в чотири рази;              г) їхні опори однакові.
[image: зад.JPG]8.  Розрахуйте  силу  струму,  який  протікає  по алюмінієвому дроту довжиною 100м і площею 
     поперечного перерізу 0,5 мм2  при напрузі  5,6 В.           (3б)
9.* З якою швидкістю рухаються електрони, якщо по провіднику довжиною 50 см при
      силі струму 0,64 А  за певний час проходить 1023  електронів  (мал. 6)?
                                                                                                (5б)                                                               мал.6                                                                                                                                         
  



    Тест 4.                                                                                                                             Електричний струм.
[image: ]                                                                                                                                                  
1. Яку дію струму зображено на малюнку 1?            (1б)                                            мал.1
    а) механічну;           б) теплову;          в) магнітну;             г) хімічну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Встановити відповідність "елемент електричного кола –  його умовне 
[image: ток10.bmp]    позначення".            (1б)
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[image: элект6.bmp]     1.  Резистор               а)                          б)  
[image: элект5.bmp]     2. Амперметр               
[image: ток4.bmp]     3. Ключ                       в)   [image: элект7.bmp]                       г)                                                                                                                                                    
[image: элект5.bmp]     4. Батарея                    
                                                            д)                                                                                   

3. Як називається одиниця вимірювання опору?      (0,5б)
     а)  Вольт;               б) Ампер;                 в) Кулон;                     г) Ом.                                                                                                              
4. За  графіком на мал. 2  визначте опір провідника.  Яку формулу треба                    
    використати  і який буде результат?       (1,5б)                                                                                      мал.2
     а) R = U/I,   20 Ом;          б) U = I·R,   20B;           в) R = ρ·ℓ/S, 20Ом;          г) I = U/R,  0,05 Ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Яке з тверджень, наведених нижче, буде  не вірне?        (1б)                                      
[image: ток4 001.jpg]    а) на заряджені частинки може діяти тільки електричне поле;
    б) електричний струм  – це хаотичний рух заряджених частинок;
    в) при збільшенні перерізу провідника його опір зменшується.         
    г) опір провідника не залежить від напруги і сили струму.                                               мал.3
6.  При якому положенні повзунка реостата (мал. 3) його опір буде                      
     максимальний?              (1б)                                             
[image: ток4 002.jpg]     а) в точці  а;         б) в точці  б;          в) посередині;          г) буде однаковий.        
7.  Два мідних провідники (мал. 4) відрізняються довжиною і площею поперечного                       мал.4   
     перерізу в два рази. Порівняйте їхній опір.         (2б)
     а) більше у першого в два рази;                 б) більше у другого в два рази;
     в) більше у другого в чотири рази;           г) їхній опір однаковий.
8.  Визначте силу електричного струму в провіднику, якщо при напрузі 20В електричне поле за 2 хв.
[image: ток4 003.jpg]     здійснює роботу 240 Дж.                      (3б)
9.* Визначте опір алюмінієвого дроту довжиною 0,5 км, 
      використовуючи  дані малюнка 5.         (5б)
      
                                                                                                                                                                   рис.5                                                                                                                             
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